Caratteristiche

Dotato di valvola anti-slittamento per l’abbassamento in modo sicuro qualora dovesse esserci una perdita nell’impianto

Finecorsa elettromeccanico: protegge efficacemente il veicolo dalla collisione in testa

Dotato di 2 cavi in ​​acciaio per equalizzare la forza di trazione

Funzione di abbassamento e di arresto conforme alla normativa certificata CE

Abbassamento a pulsante

Sblocco elettromagnetico

Specifiche tecniche

Capacità: 4.000 kg

Altezza: 1.850 mm

Larghezza: 3.420 mm

Altezza di sollevamento: 1.880 mm

Altezza minima: 110 mm

Lunghezza del braccio: 800 - 1.200 mm (2 stadi)

Tempo di sollevamento: 50 s

Potenza del motore: 2,2 kW

Tensione: 380 V / 50 Hz

Quantità di olio: 10 l

Peso: 700 kg