Smonta ammortizzatori pneumatico - per autoveicoli, SUV, autoveicoli commerciali e blindati.
Sistema con interblocchi sul cilindro pneumatico, sul pedale di comando, e gabbia di protezione, per la massima sicurezza durante il lavoro.
Macchina  fornita con staffa piccola , media  morsetta  per permettere la compressione della maggior parte delle molle presenti sul mercato.
Altri accessori sono disponibili su richiesta.
Le staffe sono rivestite in materiale plastico e sono facilmente/rapidamente sostituibili senza l‘uso di attrezzi.
Ampia estensione di movimento con corsa da 20 mm fino ad una altezza massima di 330 mm.
Gabbia di protezione migliorata con l’aggiunta di un pannello in policarbonato ad  alta resistenza, per evitare interventi con le mani sulla molla durante le fasi di compressione.
Morsetti superiori flottanti, per un miglior fissaggio sulla molla, con adattamento dinamico anche durante le diverse fasi di compressione.
Supporto stelo per facilitare il lavoro di s/montaggio.
Le maniglie e le ruote posteriori rendono la macchina facilmente trasportabile.

La fornitura comprende

* Corpo macchina, con forza di compressione 2000 Kg
* Staffa piccola, per molle Ø 78 - Ø 130 mm
* Staffa media, per molle Ø 105 - Ø 185 mm
* Morsetta, per steli di ammortizzatori Ø 40-60 mm
* Gruppo ruote posteriori

Dati tecnici

* La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE
* Pressione d‘esercizio: max. 8 bar
* Corsa cilindro: 330 mm