**Descrizione**

Smonta ammortizzatori pneumatico universale - per autoveicoli e monovolume. SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON VALVOLA DI SICUREZZA. ACCESSORI INCLUSI.  
  
**SAL- Sistema Auto Livellante**  
I due bracci auto livellanti consentono di lavorare facilmente sia sulle molle coniche sia su quelle disassate.  
  
**Cilindro: Corsa e Spinta**  
Grazie a una corsa di 330 mm è possibile utilizzare questa macchina anche per gli ammortizzatori lunghi degli autoveicoli e dei monovolume.  
Con una pressione di esercizio di 10 bar la macchina esercita una forza di compressione di 1226 Kg senza perdere potenza.  
  
**Tecnologia in alluminio**  
Il cilindro in lega leggera di alluminio, resina di nylon e fibra di vetro impedisce la corrosione e l‘ossidazione delle parti interne della macchina.  
  
**Sistema porta staffe**  
Il porta staffe frontali e laterali garantiscono una facile sostituzione e posizionamento sia delle staffe, sia della morsetta.  
  
**Valvola di comando e protezione**  
Pedale di comando e protezione con interblocco Il pedale di comando funziona solamente quando la macchina è collegata al sistema di aria compressa.  
Conseguentemente la macchina può essere scollegata senza alcun pericolo garantendo la massima sicurezza. In caso di protezione aperta la macchina è dotata di una valvola di interblocco che ne impedisce il funzionamento.  
  
**Porta oggetti**  
La macchina è fornita con un pratico e sicuro porta oggetti.  
  
**CE**La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE  
**Dimensioni macchina**: 520x300x1400 mm  
**Dimensioni imballaggio**: 650x400x1400 mm  
**Peso macchina**: 65 Kg  
**Pressione di esercizio**: min 6 bar, max 10 bar  
**Corsa cilindro**: 330 mm  
**Spinta**: 10 bar=1.226 Kg

**Cod. 321 055 000**