Prova Batterie Launch BST-360

è un tester per Batterie Bluetooth adatto sia ai tecnici che agli utenti Finali. Dispone di una funzione avanzata di test della conduttanza che misura l’esatta capacità di corrente di avviamento a freddo della batteria del veicolo per fornire risultati significativi. Fornisce inoltre un indicatore delle condizioni della batteria e un indicatore generale per il sistema di avviamento e ricarica del veicolo. Il Launch BST-360 consente all’utente di rilevare i problemi nel sistema di ricarica in modo accurato e tempestivo. Al suo Design compatto, leggero e portatile e all’usabilità pratica si aggiunge la tecnologia wireless Bluetooth. Fornisce funzionalità di monitoraggio delle condizioni della batteria per identificare le batterie che non funzionano in modo ottimale entro le specifiche

Prova Batterie Launch BST-360

Range di Voltaggio 11-16V

Capacità di Misura: 30Ah-80AH

Temperatura di Lavoro: -10-50℃

Temperatura di Stoccaggio：-20-60℃

Standard Supportato

CCA

DIN

EN

IEC

SAE

JIS

CA

MCA

BCI

GB